**Зерносушилка STRAHL Мод. 7000 FR/6 - VA Версия**

Технические данные:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модули | кол-во | 6 |
| Секции | кол-во | 37 |
| Объем зерна | m³ | 119,1 |
| Емкость (при 750 kg/m³) | Ton | 89,3 |
| РАЗМЕРЫ длина | mm | 8 600 |
| ширина | mm | 4 100 |
| высота | mm | 23 250 |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 3 |
| Эл. мощность | kw | 15,0 |
| Воздушный поток | m³/час | 119 890 |
| Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 2 |
| Эл. мощность | kw | 15 |
| Воздушный поток | m³/час | 64 560 |
| Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 4 550 |
| kw | 5 290 |
| Сжатый воздух |  |  |
| Потребление | Nlt/min | 48 |
| Давление | Bar | 7 |